**Спецификация на изотермический фургон  
шасси ГАЗон Некст**

|  |
| --- |
| **Наименование** |
| **Внутренние размеры фургона, мм (ДхШхВ) – 5200х2450х2100**   * Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 120\*60\*5 мм * каркас фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 80\*40\*3, поперечные - из швеллера 8П. Предняя стенка усиленная, труба 40\*40\*3, шпильки приварить к трубам, для монтатаж ХОУ * наружная обшивка фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами плакированного металл белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – оцинкованным листом 0,5 мм * утеплитель ППС 50 мм * внутренняя обшивка – оцинкованный лист 0,5 мм * наружный окантовочный уголок – оцинкованный окрашенный 60\*40, передние верхние пластиковые угловые колпаки – 2 шт. * внутренний окантовочный уголок - оцинкованный * пол – ламинированная фанера гл/с 18 мм, поверх - стальной рифленый лист 3 мм, нижняя отбортовка фургона - оц. 40\*270\*2 * Двери: утеплитель ППС 50 мм, снаружи – белый пластик, внутри – оцинкованный лист, резиновый уплотнитель. Фурнитура – нержавеющая: 6 петель, 2 запорных устройства * Т-образный фиксатор на двери, нержавейка – 2 шт. * Резиновый отбойник – 2 шт., роликовый отбойник + кронштейн крепления - 2шт. * Ручка на дверной портал – 1 шт. * Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 4 шт. – красные, боковые 6 шт. - желтые) – 1 комплект. * Выдвижная лестница 2 ступени – 1 шт. |
| * Монтаж фургона на шасси покупателя |