**Спецификация на изотермический фургон
шасси ГАЗон Некст**

|  |
| --- |
| **Наименование** |
| **Внутренние размеры фургона, мм (ДхШхВ) – 5200х2450х2100*** Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 120\*60\*5 мм
* каркас фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 80\*40\*3, поперечные - из швеллера 8П. Предняя стенка усиленная, труба 40\*40\*3, шпильки приварить к трубам, для монтатаж ХОУ
* наружная обшивка фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами плакированного металл белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – оцинкованным листом 0,5 мм
* утеплитель ППС 50 мм
* внутренняя обшивка – оцинкованный лист 0,5 мм
* наружный окантовочный уголок – оцинкованный окрашенный 60\*40, передние верхние пластиковые угловые колпаки – 2 шт.
* внутренний окантовочный уголок - оцинкованный
* пол – ламинированная фанера гл/с 18 мм, поверх - стальной рифленый лист 3 мм, нижняя отбортовка фургона - оц. 40\*270\*2
* Двери: утеплитель ППС 50 мм, снаружи – белый пластик, внутри – оцинкованный лист, резиновый уплотнитель. Фурнитура – нержавеющая: 6 петель, 2 запорных устройства
* Т-образный фиксатор на двери, нержавейка – 2 шт.
* Резиновый отбойник – 2 шт., роликовый отбойник + кронштейн крепления - 2шт.
* Ручка на дверной портал – 1 шт.
* Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 4 шт. – красные, боковые 6 шт. - желтые) – 1 комплект.
* Выдвижная лестница 2 ступени – 1 шт.
 |
| * Монтаж фургона на шасси покупателя
 |